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长三角物理研究中心有限公司，拟对激光直写设备项目采用公告方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的投标人参加本项目。
一、采购项目基本情况
1.项目编号：xny-2026-004；
2.采购项目名称：激光直写设备；
3.采购人：长三角物理研究中心有限公司；
4.采购代理机构：无
5.最高限价：人民币100万元。
二、采购项目简介：
	序号
	产品名称
	最高限价
	技术要求
	单位
	数量
	交货时间
	交货地点
	备注

	1
	激光直写设备
	100万元
	详见采购文件第三章
	台
	1
	合同签订后3个月内
	江苏省常州市溧阳市中关村大道1号
	


三、供应商邀请方式（☐中打√为确定的方式）

☑公告邀请方式：本次采购公告在长三角物理研究中心网站或指定媒体上以公告形式发布。

    ☐直接邀请方式：采购人推荐3家以上符合响应资格条件的供应商，直接邀请参加本次采购项目。

四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；
7.供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；
8.截至投标截止时间，供应商不得在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；
9.本次投标接受/不接受联合体投标。
五、递交响应文件截止时间：2026年9月9日17：30（北京时间）。
六、递交响应文件方式和地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达指定地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件恕不接收。本次采购可以接收邮寄的响应文件，但因邮寄导致截止时间以后送达的响应文件，响应文件不予接收。
响应文件接收地点：江苏省常州市溧阳市中关村大道1号
接 收人：施雯妮                    联系电话：17368153700

七、响应文件开启时间：响应文件截止时间后十个工作日内开启。
八、联系方式
采 购 人：长三角物理研究中心有限公司                          
通讯地址：江苏省常州市溧阳市中关村大道1号                          
邮    编：213300                           
联 系 人：施雯妮                           
联系电话：17368153700                           
传    真：无

电子邮件：无                          

2026年8月31日
第二章 供应商须知

一、供应商须知附表
	条款号
	条款名称 
	说明和要求

	1
	“★”号条款说明
	带★号条款均为实质性响应要求，必须全部响应。若有一项带“★”条款未响应或不满足，均视为非实质性响应采购文件，按无效响应处理。

	2
	★供应商应提交的资格证明文件
	（1）具有独立承担民事责任的能力。

①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

以上均复印件加盖鲜章

④若为自然人：提供“身份证复印件”。

（2）提供近一年度（2026年）经审计的财务报表复印件（应包含资产负债表、现金流量表、利润表）或响应截止日前3个月内开具的银行资信证明原件或有效复印件。

（3）提供承诺函承诺：具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

供应商提供近一年（2026年）以来任意1个月的纳税证明材料，证明材料包括银行纳税回单或税务局出具的纳税证明或纳税发票；

提供近一年（2026年）以来任意1个月的社保缴纳证明材料，证明材料包括银行社保缴纳回单或社保局出具的社保交纳证明；

依法不需要缴纳税收和社会保障资金的应提供相应说明文件，格式自拟。
（5）关联交易说明:供应商法人代表、实际控制人、股东、高管与采购人、中国科学院物理研究所或溧阳市人民政府工作人员有亲属、配偶关系的，应提供书面材料（加盖公章）说明情况。

（6）提供设备/仪器为自主研发制造的原厂商书面说明。如是代理机构，需要提供原厂授权代理资质证明。

	3
	★报价方案
	询价项目，不接受备选方案，凡提供备选方案的视为实质性偏离将被否决。
竞争性谈判项目，供应商谈判代表在提供法人授权书的前提下，可于谈判现场进行二次报价。

	4
	供应商邀请方式
	☑公告邀请     □直接邀请

	5
	★采购预算
	100万元，报价超过最高限价的报价无效。

	6
	★响应文件的份数
	响应文件的份数：正本1份，副本2份。

	7
	响应文件的装订
	★响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册。

	8
	★响应文件有效期
	响应文件有效期为提交响应文件截止之日起90天

	9
	★响应文件密封
	响应文件密封袋（封口处应粘贴牢固，并加盖单位公章或自然人签字）最外层应清楚地标明采购项目名称及项目编号、供应商名称。

	10
	评审方法
	□最低价法    ☑综合评分法

	11
	评委人数
	3人

	12
	联合体
	□允许       ☑不允许

	13
	合同分包
	□允许       ☑不允许

	14
	合同转包
	不允许

	15
	★低于成本价

不正当竞争预防措施
	评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求其合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

	16
	响应保证金（如有）
	☑本项目不设定；

	17
	履约保证金（如有）
	☑本项目不设定；

	18
	确定供应商的方式
	□采购人将按评审小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商；

☑采购人授权评审小组根据评审结果直接确定成交供应商。

	19
	合同签订
	采购合同在成交通知书发出之日起30日内，按照成交结果以及采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订。

	20
	采购文件、采购过程、结果工作咨询
	联系人：施雯妮                    联系电话：17368153700

  

	21
	供应商质疑和投诉
	接受质疑和受理投诉单位： 

联 系 人：葛云坤    联系电话：13813539030 

联系地址：溧阳市昆仑街道中关村大道1号    邮政编码：213300 

注：供应商质疑和投诉须以书面形式提出。

	22
	备注
	采购文件与本附表不一致之处，以本附表规定为准。


二、采购文件的澄清和修改

在提交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行澄清或者修改，澄清或修改的内容作为采购文件的组成部分。采购人、采购代理机构应及时将澄清或修改的内容以发出通知书或者按采购文件约定发布公告的方式，通知所有获得采购文件的供应商，采购人、采购代理机构应保证供应商有足够时间修改和补充其响应文件并参加采购活动；否则，应顺延提交响应文件的截止时间。
三、响应文件

1.响应文件的编制

供应商应按照采购文件的规定和要求编制响应文件，★装订成册。

2.响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。

3．计量单位

除采购文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。
4. 报价货币

本次采购项目的报价货币为人民币，报价以采购文件约定为准。
5.响应文件格式

5.1 供应商应响应采购文件第六章的规定要求。

5.2 对于没有格式要求的由供应商自行编写。
6.响应文件的编制和签署

6.1 响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号（如有）及名称、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

6.2 响应文件正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

6.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商法定代表人/其授权代表（供应商为法人）、单位负责人/其授权代表（供应商为其他组织）签字（或加盖私人名章）并盖供应商公章、自然人（供应商为自然人）签字（或加盖私人名章）。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被作为无效处理。

6.4响应文件应由供应商法定代表人/其授权代表（供应商为法人）、单位负责人/其授权代表（供应商为其他组织）、自然人（供应商为自然人）在响应文件要求的地方签字（或加盖私人名章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。
6.5除预算30万元以内且使用最低价评分法的项目以外：响应文件正本和副本需要逐页编目编码；响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

6.6响应文件应根据采购文件的要求制作，签署、盖章。

6.7响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。
7.响应文件的密封和标注（不属于本项目评审小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

7.1 所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

7.2 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

7.3 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

8.响应文件的提交

8.1 响应文件应于提交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

8.2 本次采购接收邮寄的响应文件。

四、成交事项
9.确定成交供应商
9.1 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：
（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；
（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动。
（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；
（4）成交候选供应商提供虚假材料；
（5）成交候选供应商恶意串通。
10.成交结果
10.1 采购人确定成交供应商后，将及时发出成交通知。
10.2 成交供应商应当及时领取成交通知。本项目需要交纳履约保证金的，成交供应商应当及时向采购人交纳。
10.3 成交供应商不能及时领取成交通知，采购人或者采购代理机构应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知送达成交供应商。
11.成交通知
11.1 成交通知为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。
11.2 成交通知对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。
11.3 成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知无效，并收回发出的成交通知，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。
第三章   采购需求

一. 货物需求一览  

	序号
	货物名称
	数量
	交货期
	交货地点

	1
	激光直写设备
	1
	合同签订后3个月内
	溧阳市昆仑街道中关村大道1号


二. 采购项目技术指标参数要求

1、光源：三颗 LED 光源;

★1.1、曝光光源：405nm（投影光斑均匀度优于 90%）;

1.2、引导光源：560nm;

1.3、观察光源：白光，已做滤波处理，避免白光对光刻胶特性造成影响;

2、掩模版类型：数字掩模版;

3 、高速 DMD：DLP6500+DLPC910;

3.1、分辨率：1920*1080;

3.2、像素尺寸：7.56um;

3.3、位深：16bit；

4、最小线宽：0.5um；最小等间距线栅：优于 1um；

★5、配备 3 个光刻镜头；

5.1、光刻镜头 50x，3mm^2/min；

5.2、光刻镜头 20x，20mm^2/min；

5.3、光刻镜头 5x，300mm^2/min；

6、套刻精度：5mm*5mm@0.5um；

7、物镜切换：配备 3 个物镜接口；2

★8、相机：靶面尺寸＞1 英寸，像素＞2000 万；

9、对焦模式：激光主动对焦（对焦速率优于 100ms）、图像自动对焦；

10、样品台

★10.1、最大样品尺寸：4 寸（带真空吸附套件及样品固定夹具）；

★10.2、 XY 轴样品台：直线电机，重复定位精度±0.2um，定位精度±1um；

★10.3、Z 轴电动台：步进精度优于 20nm；

★10.4、R 轴电动台：±10°，定位精度 0.005°；

11、可支持样品厚度：0-10mm；

12、可支持数据格式：DXF、GDS、bmp、png 等；

13、软件语言：C#；

14、软件功能：

★14.1、套刻辅助：通过将物象绑定与套刻对准深度融合，大大提高对准效率，能够更加直观判断对准效果；

★14.2、原位绘图：结合第三方开源软件，实现样品的原位光刻功能；

★14.3、显微拼接：通过快速拍摄样品表面不同位置的显微图片，通过算法融合形成一幅大视场的显微图，帮助用户观察样品表面情况、呈现光刻结果；

★14.4、多任务光刻：

场景一：对同一图层的不同区域设置不同的光刻剂量，实现最佳的光刻效果；

场景二：不同图层或多个图案文件设置不同光刻剂量，实现高效光刻流程；

★14.5、拼接精度校正：内置拼接校正算法，用于校正拼接错位；

★14.6、切图模块：

★14.6.1、CAD 图形渲染

在切图前为用户提供 CAD 图形预览与交互功能，整体渲染基于 OpenGL 实现，利用 GPU 硬件加速，相较于传统 GDI+ 绘制方式，在渲染效率和交互流

畅度上均有显著提升。

（1）超大规模文件支持：最大可支持打开百万级以上图元数量的 CAD 文件，支持 dxf、dwg、gds、bmp、png、 jpeg 等多种格式。

（2）高速加载能力：对于包含约 10 万个图元的 CAD 文件，打开时间仅需 3 秒左右。

（3）高流畅交互体验：对于包含约 100 万个图元的 CAD 文件，平移、缩放、框选等操作无明显卡顿。

★14.6.2、CAD 切图

（1）高性能切图：对切图业务逻辑引入多线程、模板匹配等加速策略，切图性能可达约 500 张/分钟。

（2）自定义框选切图：支持用户自定义框选区域，灵活指定不要被切割的图形区域。

（3）图形仿射变换：在切图阶段引入仿射变换能力，可对图形进行精确的旋转、缩放、平移及剪切操作。

（4）特色功能增强用户体验：集成测量、切图结果预览等辅助功能，用户可在曝光前直观验证切图效果。3

★14.6.3、切图日志：记录每次切图操作的关键信息，包括时间、源图文件路径、结果保存路径及切图参数配置。支持一键导入历史配置，实现快速复

用；同时支持添加备注信息，并提供基于备注的模糊搜索功能，便于切图记录的追溯与管理。

★14.6.4、光强校准：通过灰度调制技术对曝光图形进行精细补偿，有效校正 DMD 光强分布不均问题，提升曝光一致性，降低因光强差异带来的微观尺

寸误差，提高加工精度与稳定性。

★14.6.5、三维光刻：支持基于灰度高度映射的三维光刻切图，可将三维模型或高度数据转换为对应的灰度曝光图，实现精确三维形貌控制。

★14.7、跨分辨率光刻：可同时用不同分辨率光刻镜头进行光刻，提高关键尺寸得光刻质量，同时提高光刻效率；

组件 2：刻蚀部分

2.1、工艺腔

2.1.1 样品台：4 英寸圆片，兼容 2 英寸圆片以及碎片

★2.1.2 偏置功率源：固态 13.56 MHz 射频电源 0~300 W 可调，最大满功率不大于 300 W，输出功率 1~300W 可调，最小稳定工艺功率 15 W，功率调节精

度 1 W

2.1.3 样片控温范围：10 ℃～室温，控温精度±1 ℃

★2.1.4 工艺腔材质为半导体级铝材，内径不大于 350mm，内壁经耐腐氧化处理

▲2.1.5 工艺腔内壁带有内衬，内衬表面经耐腐氧化处理

2.2、真空泵组

2.2.1 前级泵：抽速 60m^3/h

2.2.2 工艺真空规：采用电容薄膜规测量

2.2.3 工艺范围：工艺压力调节范围为 0~1 Torr

2.2.4. 蝶阀控压

2.3、气路系统

2.3.1 气体种类：三路工艺气体 O2, Ar, CF4，一路吹扫气体 N2，一路 CDA

2.3.2 气体量程：O2, Ar, CF4: 0~300 sccm

▲2.3.3 采用质量流量计（MFC）控制气体流量，MFC 采用数字通讯，金属密封，MFC 支持在线更改气体种类与气体量程，气体管路接头采用进口接头，MFC

前后端设置气动隔膜阀

2.4、控制系统

2.4.1 控制系统：采用基于 Windows 的工控机作为控制系统主机

2.4.2 控制软件：基于 C 语言全自动控制流程，带有 recipe 菜单，日志与数据记录，异常报警与处理，登录权限管理

2.4.3 采用 10 英寸触摸屏显示器作为人机交互界面，可实现用户等级与操作权限管理；自动运行与工程维护界面模块；实时显示机台状态；日志管理功

能，工艺过程参数记录、机台事件记录以及机台警报与异常记录，生成 Log 文件；动作互锁功能；工艺菜单编辑功能；机台异常处理功能；单次刻蚀，

支持多步刻蚀。4

▲2.4.5 安全控制系统带有安全互锁与急停机制（EMO）；带有机台异常处理机制；通过 CE 认证。

2.5、水冷机

2.5.1 数量 1 台，用于样片刻蚀过程中控温与机台部件散热

2.5.2 制冷量 600 W@20℃，控温范围 5 ℃~室温，控温精度±1 ℃

2.6 附件

2.6.1 真空密封圈一套；

2.6.2、石英压环一套；

2.7、工艺指标

★2.7.1 刻蚀速率：SiO2/SiNx:>150nm/min.

2.7.2 全自动一键式控制系统。

2.8、整机构成与外形参数

整机由一套反应离子刻蚀主机、1 台冷水机与一台前机泵组成

▲2.8.1 整机机台为一体型，控制柜与整机不分体，尺寸 L*W*H：不大于 790mm*700mm*1200mm(落地型)。

2.8.2 前级泵 L*W*H：不大于 600 mm * 300 mm * 400 mm

2.8.3 冷水机 L*W*H：不大于 300 mm * 200 mm * 400 mm

注：★必须满足，▲为扣分项尽量满足
三．采购项目主要服商务要求

1.质保期；12个月
2.付款方式；

预付款：合同签订后10个工作日内支付合同总额的60%；
发货款：发货前收到发货通知后10个工作日内支付合同总额30%
验收款：自设备完成验收之日起10个工作日内，支付合同总额的10%。
3.其他：
3.1 设备到达用户所在地后, 在接到用户通知后 1 周内执行安装调试直至达到验收指标。 3.2 机台安装调试-验收期不应长于 5 个工作日；
3.3 技术培训：在用户所在地对用户进行人数不限为期 3 天的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等； 3.4 软、硬件升级：卖方免费向用户提供自验收之后未来 3 年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级 
3.5 不接受非标定制或新产品，投标型号必须是制造商官网公开宣传的成熟产品。
第四章：评审办法

一、评审程序：

1.供应商资格审查
评审小组对递交响应文件的供应商进行资格审查，供应商资格审查应当以有关法律法规和采购文件为依据，出具资格审查报告，未通过资格审查的响应文件按无效响应处理。
2.响应文件符合性审查
评审小组对通过资格审查供应商的响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查。可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

公告方式邀请供应商的采购项目，通过审查的供应商仅有2家的，经评审小组确认具备竞争性，可继续进行评审。

3.评审办法：最低价法/综合评分法

□最低价法：评审小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应的供应商，按照报价由低到高的顺序进行排序。

□综合评分法：评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
二、确定候选成交供应商 

1.采用最低价法评审的项目，评审小组根据经评审后的价格确定最低价供应商成交。报价相同的，候选成交供应商并列，由采购人自主采取公平择优的方式选择成交供应商。
2.采用综合评分法评审的项目，按照评审得分确定最高分供应商成交。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序成交。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序成交。

附：综合评分法

除价格因素外，评审小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。

评审小组根据采购文件要求，按评分表对通过供应商资格性审查和响应文件符合性审查的各有效报价进行逐个打分，分为报价、商务和技术评分，总分共计100分。通过汇总各评委的打分结果，计算各有效供应商的最终得分（即各评委打分的算术平均值：将各评委打分分值相加后除以相对应的评委人数），供应商应当知悉并理解最低报价或某单项评分较高是评判是否推荐成交供应商的有利但非充分依据。
打分时小数点后保留一位有效数字；计算平均值时，小数点后保留两位有效数字。
第五章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除本文件明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、响应文件组成（包含但不限于以下内容）

1．封面

2．承诺函

2.1报价函；

2.2承诺函；
2.3关联交易说明：如供应商法人代表、实际控制人、股东或高管与长三角物理研究中心有限公司、中国科学院物理研究所、溧阳市人民政府任何人员存在亲属（含配偶）关系或其他利益关联，应主动书面说明。

3．商务部分

3.1资格证明文件，详见供应商须知附表第二款；

3.2供应商基本情况表；

3.3报价一览表及分项一览表；
3.4商务响应偏离表；

3.5供应商类似项目业绩一览表（选交，未提交按没有类似业绩评审）；

3.6法定代表人/单位负责人授权书（竞争性谈判项目提供）；

3.7交纳保证金证明材料（如有）；

4.技术部分

4.1技术响应偏离表；

4.2.技术方案和售后方案；

5.供应商认为需要加以说明的其他内容。

报价函

长三角物理研究中心有限公司：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目采购文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目采购。

2.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币XX万元（大写：XXXX）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行合同草案规定的责任和义务。

4.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本XX份，用于本项目采购。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与本项目采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.本次报价，我方提交的响应文件有效期为提交响应文件截止之日起XX天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日
承诺函

XXXX：

我公司作为本次采购项目的竞争供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.本单位及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；

7.采购截止时间前，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）渠道查询的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。        

8.法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在提交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加报价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期: XXXX

资格证明文件

按采购文件供应商须知附表的第二款要求提供（其中第3可不再次承诺）

资格审查资料

投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	与本单位负责人为同一人的单位：
与本单位存在控股关系的单位：
与本单位存在管理关系的单位：
与招标人或招标代理机构是否存在利害关系：


备注:1.在本表后应附投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等的复印件。

报价一览表

采购项目编号：                                                 采购项目名称：
	序号
	产品名称
	制造商家及规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	项目完成时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（大写）：

        （小写）：


注: 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中； 

2.应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。

3.采用询价方式的，供应商应报出一次性不可更改的，不接受第二次报价。采用竞争性谈判方式的，供应商可在谈判现场更改报价。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日 

商务/技术响应偏离表

采购项目编号：                                         采购项目名称：
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	偏差说明
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：根据采购文件第三章第二条“采购项目技术指标参数要求”提出的各项要求据实填写，注明正偏离或负偏离，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。
供应商名称：XXX（加盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

供应商类似项目业绩一览表

采购项目编号：                                         采购项目名称：
	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：本表选填，未提供的按没有类似业绩评审。愿提供的，供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：XXX（加盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期: XXXX
技术方案和售后方案
（由供应商按采购文件要求自行拟制）
供应商认为需要加以说明的其它内容

（格式自拟）

关联交易说明
	公司名称：（公章）
	
	联系电话：
	

	法定代表人：
	
	实际控制人：
	


我公司法定代表人、实际控制人、其他主要股东、高管与长三角物理研究中心、中国科学院物理研究所或溧阳市人民政府工作人员的关系为：（二选一，填写符合情况的一条，删去另一条）
Xxx（身份证号：xxx，任我司xxx职务），与xxx（身份证号：xxx，任xxx单位xxx职务）为xxx（亲属/配偶/其他利益关系，填其他的请具体说明）关系。本次交易为正常市场行为，与上述关系无关。绝不存在不公平竞争、利益输送或其他任何形式的违法违纪问题。

不存在亲属、配偶或其他利益关系。
        我司承诺以上信息真实有效，不存在虚报、漏报、瞒报等情况，如有弄虚作假愿承担所有责任。
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